Moniteur TFT 7 pouces HF avec DVR
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Spécifications: 

Haute résolution:1024 x 600
Aspect Ratio:16:9
Brightness:250cd/m*m
Contraste:700:1
Entrée vidéo: Vidéo, HDMI, TF Card Insert
Sortie vidéo: Vidéo 
Système vidéo:PAL
HDMI support format: 480i/ 480p/ 576i/ 576p/ 720p/ 1080i/ 1080p (50/60Hz)
Tension d’entrée : DC 6V-24V
DVR enregistrement sur carte : D1 (720x576); VGA (640x480)
Récepteur intégré : 5.8Ghz
Casquette pare soleil
Taille: 189 × 134 × 32(mm)
Poids: 450g
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